192.168.10.0

255.255.255.192

256-192=64 enderecos por subrede = 4subredes

rede

| REDE | HOST | BROADCAST |
| --- | --- | --- |
| 192.168.10.0 | 192.168.10.1 até  192.168.10.62 | 192.168.10.63 |
| 192.168.10.64 | 192.168.10.65 até  192.168.10.126 | 192.168.10.127 |
| 192.168.10.128 | 192.168.10.129 até  192.168.10.190 | 192.168.10.191 |
| 192.168.10.192 | 192.168.10.193 até  192.168.10.254 | 192.168.10.255 |

1 e 3 verdadeiras